网络实验室注意事项：

1. 请同学们做实验时，不要随意插拔网络设备上的线缆，包括：RCMS网线、Console线、路由器串口线、校园网线
2. 做完实验后请关闭电脑、**关闭网络设备电源**、把网线整理好还回放置处！
3. 离开实验室时请把纸巾、饮料瓶等垃圾带走，不要遗漏个人物品！
4. 实验室现在的系统是win10，没有telnet客户端和服务器，我们提供了第三方的工具MobaXterm\_Personal\_22.1可以使用
5. 实验室里的路由器由于历史原因有不同的型号和配置，所以有些组的路由器的端口名称和编号可能会不一样，做路由器实验前最好先查看路由器的接口情况（用show interface brief命令），做实验时要根据实际情况修改相应配置命令。
6. 常见问题解决办法：
7. RCMS连接不上，这个问题很大可能是网线没有连接好，可以查看RCMS背面的网线是否连接好，看看网线指示灯有没有亮。
8. 交换机/路由器进不去配置界面，这个一般是Console线接触不良，或者被拔出了，请检查一下对应设备的Console线的连接情况。